MODEL ČD 363 039-9
 
Rušne radu 363 je dvojsystémová elektrická lokomotíva prevádzkovaná v Česku (České dráhy) a na Slovensku (Železničná spoločnosť Slovensko). Stroje sú využívané vo vozbe rýchlikov a vlakov vyššej kategórie. Lokomotívy rady 363 sú prezývané „eso“ alebo niekde aj „peršing“. Maximálna rýchlosť je 120 km/h.
 Výrobca:		ŠKODA Plzeň
 Rok výroby:		1990 až 1993
 Trakcia:		elektrická dvojsystémová - 3 000 V, 25 000 V 50 Hz
 Typ vozidla:		štvornápravová skriňová univerzálna lokomotíva
 Prevádzkovateľ:	ČD, ZSSK
 Výkon:			3 060 kW
 Max. rýchlosť:		120 km/h

________________________________________________________________________
Tvorba textúr do Railworks, fotodokumentácia: Malard
Konvert textúr do MSTS/OR, Test skinu v MSTS/OR: Dodo   (dodo.daniska@gmail.com)

Model:
Autor 3D modelu: kulica    kulica@centrum.cz    
Optimalizácia poly, LOD: Hekl338   Hekl338@seznam.cz    
3D modely: šroubovka, hadice, kohúty : Kank
3D model podvozkov: Pawlik
Úprava .eng, nastavenie svetiel: Robo


!!!!!!! Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!
Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!!
Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!!